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Identifizierung von Kunststoffproben
	Fragestellung:
	Wie können Kunststoffe erkannt und getrennt werden? 

	Thema:  
	Kunststoffe und ihre Eigenschaften 

	Material
pro Gruppe:
	Schere
Gasbrenner und/ oder Kerze
Feuerzeug/ Zünder
Tiegelzange
Pinzette
3 Bechergläser 400 mL (Marmeladegläser)
Glasstäbe
Kupferdraht
Spitze Stahlnadel mit Griff
Ev. Kamera
Proben verschiedener Kunststoffe (z.B. Verpackungen)
Feuerfeste Unterlage oder Schale mit Sand
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lange Haare zusammenbinden

	Chemikalien 
pro Gruppe:
	Name:
	Gefahren/Sicherheitshinweise: 

	
	(Destilliertes) Wasser
	--------

	
	Kochsalzlösung 10 %-ig
	--------

	
	Ethanol C2H5OH
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	Durchführung:
	Schneidet von den Kunststoffproben kurze, schmale Streifen ab (ca. 0,5 x 3 cm).
Arbeitet auf der feuerfesten Unterlage!

· Prüft die Brennbarkeit der Proben: Haltet mit der Tiegelzange je einen Probestreifen für kurze Zeit in die Brenner- bzw. Kerzenflamme. Beobachtet das Verhalten der Probe außerhalb der Flamme.
Haltet den Brenner so, dass kein Kunststoff hineintropft!! Die brennenden Probestreifen löscht in der mit Sand gefüllten Schale.
· Schwimmtest: 
Füllt die drei Bechergläser mit Ethanol, Wasser und Kochsalzlösung.
Gebt in jedes Becherglas kleine Stücke der kunststoffproben. Rührt mit einem Glasstab kräftig um, damit die anhaftenden Luftblasen entweichen können. Beobachtet jetzt die Lage der Probestücke.
· Beilstein-Probe: 
Im Abzug arbeiten!
Nur nach Rücksprache mit Eurer Lehrkraft durchführen!
Berührt mit dem heißen, in der Flamme ausgeglühten Kupferdraht eine Kunststoffprobe und haltet den Draht wieder in die Flamme.
· Nadeltest:
Stecht mit einer in der heißen Brennerflamme erhitzten Nadel in die Kunststoffprobe. Dann haltet die Nase nahe an die Einstichstelle und versucht den Geruch zu charakterisieren.
	Versuchsaufbau:
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	Beobachtung:
	Siehe unten:

	Erkenntnisse:
	

	Reaktionsgleichung:
	------

----


	Weitere Fragen:
	Welche Erkenntnisse aus diesen Tests können beim Brandschutz hilfreich sein? 

	Entsorgungshinweis:
	Unzerstörte Proben können wiederverwendet werden. 
Nicht mehr verwendbare Reste kommen in den Restmüll.














Beobachtungen:
	Test
	Polyethen PE
	Polypropen PP
	Polystyren PS
	Polychlorethen
Polyvinylchlorid PVC
	Polyethen-terephthalat PET

	Brennbarkeit
	
	
	
	
	

	Schwimmtest:
Alkohol
Wasser
Salzlösung
	
	
	
	
	

	Beilstein-Probe
	
	
	
	
	

	Nadel-Test
	
	
	
	
	




Fragestellungen zum Versuch
Um Kunststoffe recyclieren zu können, werden sie zunächst zerkleinert und nach ihrer Dichte getrennt. 
Ermittelt die Dichten der getesteten Kunststoffproben und erläutert die Ergebnisse des Schwimmtests.									(REP, TRA, PRO)
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